
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |




NÁVOD NA MONTÁ Ž



CASPER


6mm



3.2mm

1

Obsah balenia



1x Návod na montáž

6x Hmoždinky

4x Okrúhle skrutky M4x35

4x Krytka skrutky

2x Skrutky M4x35

2x Stenový konektor

2x Nadstavovací úchyt

2x Závesy

1x Set kľučiek

2x Hmoždinky

2x Skrutky M4x35 samorezné

1x Konzola

2x Podložka

2x Hmoždinky

2x Skrutky M4x25

2x Podložka

2x Krytka skrutky

2x Skrutky M4x12

2x Podložka

3x Vodný deflektor

2x Magnetické tesnenie

1x Nástenný profil


1x Hliníové tesnenie

1x Pevný panel

1x Panel dverí

2

Montážny výkres



[17]

[16]

[1]

[2]

[3]

[15]

[14]

[18]

[13]

[4]

[19]

[5]

[12]

[20]

[6]          [7]

[9]

[21]

[11]

[8]

[10]

3

(1) 10x Stenové zátky

(2) 2x Skrutky M4x35

(3) 1x Vodný deflektor

(4) 4x Krytka skrutky

(5) 2x Nadstavenie úchytu

(6) 2x Skrutky M4x25

(7) 2x Skrutky M4x12

(8) 1x Hliníkové tesnenie

(9) 2x Podložky

(10) 2x Podložky

(11) 1x Vodný deflektor

(12) 2x Záves

(13) 1x Panel dverí

(14) 1x Vodný deflektor

(15) 2x Podložky

(16) 1x Držiak

(17) 2x Skrutka M4x35 samorezná


(18) 2x Magnetické tesnenie

(19) 1x Sada kľučiek

(20) 4x Skrutky M4x35 okrúhla

(21) 1x Nástenný profil

Postup inštalácie



Krok 1

1a

1b

Skrutka

M4x25

1c

Krok 2

1a

2a

1

2

1b

View from inside


2b

1c

2c

4

Krok3



1a

2a

３

1b

2b

２

３

Skrutka

M4x12

1c

2c

Skrutka

M4x35

Krok4

1a

1b


1c

Pevnýpanel                 Paneldverí

View from inside

5

Krok 5



1

３

４

2               3

１

4a                  4b

２

Krok 6

1

2

POZOR PROSÍM:


Dajte dva kusy podložiek na jednu stranu klipu

spolu, ktorý je smerom von, a potom nainštalujte

sklenenný panel.

6

Krok 7



Pred použitím nechajte silikón schnúť 24 hodín.

7