NÁVOD NA IN ŠTALÁCIU

**CAMEO**

6mm

3.2mm

1

Obsah balenia

1x Návod na inštaláciu

8x Hmoždinky

8x Ploché skrutky M4x35

6x Skrutky M4x8

6x Krytka skrutky

2x Súprava kľučiek

2x Prísavky ku stene

2x Magnetické tesnenie

2x Vodný deflektor

2x Panel dverí

2

Montážny výkres

[9]

[1]

[2]

[8]

[3]

[7]

[5]

[4]

[6]

(1) 8x Hmoždinky

(2) 8x Ploché skrutky M4x35

(3) 6x Srutky M4x8

(4) Prísavky ku stene

(5) 6x Krytka skrutky

(6) 2x Vodný deflektor

(7) 2x Panel dverí

(8) 2x Súprava kľučiek

(9) 2x Magnetické tesnenie

3

Postup inštalácie

Krok 1

１

２

２

３

３

Plochá skrutka

M4x35

Krok 2

1

3

4

Krok 3

1

3

2

1

3

2

2

Nutnosť zabezpečiť, aby stenové profily boli zvislo.

Nadstavenie predných skiel musí byť tak, aby

sklá v drážkach mali   zabezpečený ľahký prechod.

Krok 4

1a

1b

Skrutka M4 x8

1c

5

Pohľad zvnútra

Krok 5

Pred použitím nechajte silikón vyschnúť 24 hodín

6