NÁVOD NA INŠTALÁCIU

**CALEDON**

6mm

3.2mm

1

Obsah balenia

1x Návod na

montáž

4x Hmoždinky

4x Plochá skrutka M4x35

3x Skrutka M4x8

3x Krytka skrutky

2x Krytky profilov

1x Konzoly

1x Stenový konektor

1x Tesnenie

1x Zásuvka

1x Plochá skrutka M4x35

1x Zásuvka

1x Skrutka M4x25

1x Klip na sklo

1x Stenový stĺp

1x Vodný deflektor

1x Pevný panel

2

Montážny výkres

[1]

[10]

[11]

[13]

[2]

[12]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

(1) 6x Hmoždinky

(2) 5x Ploché skrutky M4x35

(3) 3x Skrutky M4x8

(4) 1x Pevný panel

(5) 3x Krytky skrutiek

(6) 1x Stenový stĺp

[9]

(7) Vodný deflektor

(8) Skrutka M4x25

(9) 1x Klip na sklo

(10) 2x Krytky profilov

(11) 1x Držiak

(12)1x Tesnenie

(13) 1x Stenový konektor

3

Postup inštalácie

Krok 1

１

１                                                         ２

２

３

３

Krok 2

3

1

Plochá skrutka

M4x35

2

6mm

3

1

2

４

Krok 3

2b

２

１

１

2c

2a

2d

Krok 4

Nutnosť zabezpečiť, aby stenové profily boli zvislo.

Nadstavenie predného skla musí byť tak, aby sklo

v drážke malo zabezpečený ľahký prechod.

3.2mm

Skrutka M4x8

View from inside

5

Krok 5

１

１

２

Pohľad dnu

Pred použitím nechajte silikón vyschnúť 24 hod

6