**Pokyny pre údržbu vaní a umývadiel z materiálu živica , umelý kameň**

 Povrch je veľmi ľahké vyčistiť: pre odstránenie povrchovej špiny ho po každom použití jednoducho utrite s mäkkou handričkou.

Pre štandardné čistenie, odporúčame použiť široko dostupné čistiace prostriedky ako sú HG , CIF, atď.

Pri čistení nikdy nepoužívajte prostriedky založené na báze ropných zložiek , t.j. riedidlá alebo ostatné rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť pevný povrch. (Poznámka: produkty osobnej hygieny a kozmetiky povrch nepoškodia).

**Štandardné čistenie**

 Po každom použití utrite povrch mäkkou handričkou.

 Použite mierne čistiace prostriedky ako sú vyššie spomínané HG , CIF, atď.

 Pre odolnejšie škvrny použite jemne abrazívnejšie krémové čistiace prostriedky s bielidlom alebo CIF.

**Odreté alebo poškodené povrchy**

 Na opravu odretých alebo poškodených povrchov, vyhlaďte oblasť použitím brúsneho papiera so zrnitosťou 240, 400 a 800: začnite papierom s najnižším číslom (najdrsnejším), a pokračujte ďalším papierom s vyšším číslom (jemnejším) vo vzostupnom poradí. Následne povrch vyleštite s handričkou a bielou leštiacou pastou na autá.

**Životné prostredie !**

 **Umelý kameň je** netoxický materiál. Okrem toho s čistým výrobným procesom, prebieha chemická reakcia prevažne vo vnútri odliatku, pri tvarovaní, čo robí produkty ešte viac priateľské životnému prostrediu.

S veľkým množstvom variácií farieb a štruktúr je tento materiál kompozit, ktorý sa hodí pre takmer každý tvar alebo veľkosť. Produkty pevného povrchu majú exkluzívny a jemný lesk, ktorý často predbehne keramické alebo akrylátové produkty. Ostatné vlastnosti taktiež zahrňujú vysoko rozmerovú presnosť. Čo je najdôležitejšie, produkty sa pri údržbe ľahko čistia a leštia.

 Produkty sú taktiež mechanicky odolné, testované a schválené, v súlade s Európskymi štandardmi a normami .